

**Дорожный блокиратор**

(ПАУТИНА)

**ПАСПОРТ** Легкого дорожного блокиратора ПАУТИНА

1. Основные сведения об изделии
	1. Дорожный блокиратор «ПАУТИНА» предназначен для предотвращения несанкционированного доступа на закрытую территорию.
	2. Блокиратор представляет собой сборную конструкцию состоящую из складной стойки и связующих планок.
2. Технические характеристики
	1. Высота не менее --------------- 1000 мм
	2. Длинна ------------------------ 1300 мм
	3. Ширина ------------------------- 700 мм
	4. Толщина металла ------------------ 8 мм
	5. Время приведения в рабочее состояние (2 человека) до 5 минут
	6. Вес блокиратора --------------- 12 кг
3. Сведения об изготовителе
	1. Изготовитель – ООО НПК«Центурион XXI век».

Адрес: Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, дом 2 литер А.

 E-mail: info@centurion21.ru. Web: www.centurion21.ru.

* 1. На предприятии Изготовителя внедрена и действует система менеджмента качества продукции, соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (Сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0004230).
1. Комплектность (минимальная поставка)
	1. Комплектность изделия – в соответствии со спецификацией (СП) из комплекта КД.
	2. Складная стойка– 2 шт.
	3. Связующие пластины – 4 шт.
	4. Светоотражающие наклейки – 2 шт.
	5. Паспорт – 1 шт.
	6. Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность изделия в связи с особенностями конкретного заказа.
2. Свидетельство о приёмке
	1. Изделие дорожный блокиратор «ПАУТИНА» признано годным к эксплуатации.

|  |  |
| --- | --- |
| Модификация изделия: | ПАУТИНА |

|  |  |
| --- | --- |
| Заводской номер: | б/н |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выпуска: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник ОТК: |  |
|  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Личная подпись | М.П. |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Расшифровка подписи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Число, месяц, год |

1. Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие блокиратора требованиям КД и ТУ при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установки и монтажа.

6.2 Продукция, вышедшая из строя по вине Изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, будет отремонтирована бесплатно. В иных случаях Потребителю будет выставлен счёт из расчёта текущих ставок оплаты труда и стоимости расходных материалов.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

6.4 Ограничение гарантийных обязательств на изделия, вышедшие из строя из-за неправильной эксплуатации, транспортирования, хранения, установки, монтажа или несчастного случая.

 

Защита от автомобилей массой 6 т двигающихся со скоростью до 40 км/ч для установки не требуется наличия электропитания, легко разбирается и монтируется, в разобранном виде перевозится небольшим грузовичком, возможность перекрытия проезда любой длинны.

**7. Порядок монтажа механического противотараннного упора**

Систему ограждений следует устанавливать группой специалистов в составе из 2 человек.

Монтаж ограждений следует производить по секциям.

1. Разложите 2 складные стойки
2. 2 Соедините стойки между собой связующими пластинами

Произвести указанные действия согласно количеству устанавливаемых секций.